|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | материал | комплектность | № | Наименование | материал | комплектность |
| 1 | Патрубок  (классика) | Чугун СЧ 15 |  | 7 | ниппель | Чугун СЧ 15 | + |
| Патрубок  (облегченный) | Чугун СЧ 15 | + |
| * 1. седло клапана | Покрытие цинол | + | Сталь 20 |  |
| Бронза ОЦС555**\*** |  |
| 2 | Гайка клапана | Чугун СЧ 15 |  | 8 | Резьба ниппеля | СЧ 15 (покрытие цинковое) | + |
| Сталь 20 (покрытие цинковое) |  |
| 3 | Корпус клапана | Чугун СЧ 15 |  |
| 3.1 втулка резьбовая | Чугун СЧ 15 | + |
| Бронза ОЦС555**\*** |  |
| Бронза ОЦС555**\*** |  |
| 4 | Кольцо опорное  (траверса) | Чугун СЧ 15 | + | 9 | Крышка | полимерная | + |
| 5 | Шпиндель | Сталь 45 (покрытие цинковое) | + | 10 | Количество отверстий (крепление корпуса к патрубку) | 6**\*** |  |
| Сталь 30х13 нерж**\*** |  | 4 | + |
| 6 | Шток | Квадрат 22 ст45**\*** |  | 11 | Корпус (ствол) | труба Ду125 э/сварная ст3 | + |
| труба Ду 125 цельнотянутая ст3**\*** |  |
| Труба ДУ20 концы □22 | + |
| труба чугун (ВЧШГ)Ду100**\*** |  |
| Круг 30 сталь 30х13 (нерж)**\*** |  |
| **\* только для классической модели запорного устройства** | |  |  | 12 | Конструкция ниппеля | Разборно-резьбовой (СЧ 15) | + |
| Разборно-фланцевый (СЧ 15)**\*** |  |
| Неразборно-сварная( сталь 20) |  |

Комплектовочный лист